**Часта задаюць пытаннi (беларускамоўная версiя**)

**Пералік работ пры перспектыўным зносе дома.**

На сайце Гомельскага гарвыканкама размешчаны адкарэктаваны ў 2015г. генеральны план горада Гомеля, зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2016 г. №453.

У выпадку, калі жылы сядзібны дом размешчаны ў функцыянальнай зоне рэканструкцыі жылой сядзібнай забудовы і ў перспектыве падлягае зносу, уласнік домаўладання можа ажыццяўляць наступны пералік работ:

- перапланіроўку жылых памяшканняў;

- прылада жылой мансарды ў габарытах існай паддашкавай прасторы;

- прыбудову санвузла, ваннай, топачнай;

- цеплавую рэабілітацыю якія агароджваюць канструкцый жылых хат;

- узвядзенне пабудоў (веранда, тэраса, альтанка, ганак, падстрэшак);

- падключэнне да інжынерных сетак (вода-, электра-, газазабеспячэння, каналізацыі і сувязі);

- узвядзенне капітальных гаспадарчых пабудоў (гаража, плошчай не больш за 25 м, хлява для захоўвання гаспадарчага інвентара і паліва плошчай не больш за 15 м, лазні не больш за 12 м).

Па пытаннях атрымання дазвольнай дакументацыі на правядзенне будаўнічых работ, уласніку домаўладання неабходна звяртацца ў адміністрацыю адпаведнага раёна г.Гомеля.